**Standardy obowiązujące przy zimowym utrzymaniu dróg zarządzanych przez Wójta Gminy Lipowa w sezonie zimowym 2024/2025**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Standard** | **Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu** | **Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardemz określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznegopowinny być usunięte (zlikwidowane)** |
| Po ustaniu opadów śniegu: | Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu: |
| 1 | III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na:* skrzyżowaniach z drogami twardymi
* skrzyżowaniach z liniami kolejowymi
* odcinkach o pochyleniu > 4%
* przystankach autobusowych

innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi | - śnieg luźny może zalegać do 4 godz.- może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych- zaspy mogą występować do 4 godz. | - gołoledzi - 4 godz.- szronu - 4 godz.- szadzi - 4 godz.- lodowicy - 4 godz.- śliskości pośniegowej – 6 godz. |
| 2 | IV | Jezdnia odśnieżana na całej szerokości,a śliskość zlikwidowana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | - śnieg luźny może zalegać do 8 godz.- śnieg zajeżdżony - dopuszczalny- języki śnieżne - dopuszczalne- zaspy mogą występować do 8 godz.- dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych:- gołoledzi do 8 godz.- śliskości pośniegowej do 10 godz.- lodowicy do 8 godz.  |

Wszystkie drogi po nocnym opadzie śniegu powinny być odśnieżone do godziny 6:30.