**Standardy obowiązujące przy zimowym utrzymaniu dróg zarządzanych przez Wójta Gminy Lipowa w sezonie zimowym 2024/2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Standard** | **Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu** | **Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)** | |
| Po ustaniu opadów śniegu: | Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu: |
| 1 | III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na:   * skrzyżowaniach z drogami twardymi * skrzyżowaniach z liniami kolejowymi * odcinkach o pochyleniu > 4% * przystankach autobusowych   innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi | - śnieg luźny może zalegać do 4 godz.  - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych  - zaspy mogą występować do 4 godz. | - gołoledzi - 4 godz.  - szronu - 4 godz.  - szadzi - 4 godz.  - lodowicy - 4 godz.  - śliskości pośniegowej – 6 godz. |
| 2 | IV | Jezdnia odśnieżana na całej szerokości, a śliskość zlikwidowana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | - śnieg luźny może zalegać do 8 godz. - śnieg zajeżdżony - dopuszczalny - języki śnieżne - dopuszczalne - zaspy mogą występować do 8 godz. - dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledzi do 8 godz. - śliskości pośniegowej do 10 godz. - lodowicy do 8 godz. |

Wszystkie drogi po nocnym opadzie śniegu powinny być odśnieżone do godziny 6:30.